#### Programmazione Firmware

Selezionare wRs Firmware, e procedere nel seguente modo:
1) Aprire il file con estensione "cpf", contenente il firmware desiderato: la dimensione apparirà nella finestra [byte] e la release nella finestra 'MFwRelease'.
2) Cliccare su "Program"
Viene in sequenza effettuata la cancellazione del vecchio firmware (E: erase) e la scrittura del nuovo (W: write).
Ad operazione ultimata comparirà ' W 100% '. In caso di problemi, ripetere l'operazione.
Selezionare wEc/wTn Firmware per programmare i sensori.
I dispositivi wEc e wTn possono essere programmati una alla volta per cui si consiglia di spegnerli tutti, qualora fossero accesi, agendo sui rispettivi pulsanti On/Off, per poi procedere nel modo seguente:
1) Aprire il file con estensione "cpf", contenente il firmware desiderato: la dimensione apparirà nella finestra [byte] e la release nella finestra 'FwRelease'. Il firmware applicativo delle unità wEc e wTn è lo stesso.
2) Tenere pigiato il tasto On/Off del primo dispositivo che si intende programmare finchè il Led Sensor non si accende (circa 3 sec).
3) Cliccare su "Program".
Viene in sequenza effettuata la cancellazione del vecchio firmware (E: erase) e scritto il nuovo (W: write).
Ad operazione ultimata comparirà ' W 100% '. In caso di problemi, ripetere l'operazione.
Se l'unità non risponde, estrarre e reinserire la batteria.
Verificare nel Pannello di stato che l'operazione sia avvenuta correttamente, altrimenti ripetere la procedura.
Spegnere l'unità appena riprogrammata (tasto On/Off per circa 3 sec) e ripetere i passaggi da 1 a 3 con gli altri sensori.
Completata la programmazione dei dispositivi, uscire dalla modalità 'Programmazione dispositivi' disabilitando il tasto 'Enable Prog. Mode'.