#### Connessioni

1) Connessione USB
2) Connessione wireless
3) Elaborazione dei dati
4) Connessione dell'ECG o del Tonometro
5) Connessione del Tonometro
Connessione USB e wireless
Il dispositivo USB (wRs, wireless receiver of signal) non è stato identificato dal software WPulsePen.
1) Estrarre, attendere qualche secondo, e reinserire il ricevitore del segnale wireless wRs.
2) Assicurarsi che eventuali software di protezione del computer come Antivirus, Firewall, ecc. non impediscano l'accesso ai dispositivi esterni USB: in tal caso rivolgersi all'amministratore di sistema.
3) Se il problema persiste, occorre reinstallare i driver USB.
Il dispositivo USB wRs è stato rilevato correttamente dal software WPulsePen, ma il flusso di dati da esso proveniente non è valido: verificare che il firmware sia compatibile con l'attuale versione del software (Pannello di stato).
Il dispositivo USB wRs è stato rilevato correttamente dal software WPulsePen e il flusso di dati da esso proveniente è valido.
Elaborazione dei dati
La barra orizzontale viola segnala la quantità di dati provenienti dall'unità wRs in attesa di elaborazione: più corta è la barra, meno dati sono in attesa di elaborazione.
Se la barra orizzontale è quasi interamente di colore giallo, il software WPulsePen lavora nelle condizioni ottimali.
La banda orizzontale di colore viola indica che il computer sta elaborando altre funzioni. Quando la barra orizzontale è quasi completamente viola (come nell'esempio), le attività del software WPulsePen possono essere seriamente compromesse.
Risoluzione del problema:
1. Chiudere il software WPulsePen,
2. Chiudere altri programmi in esecuzione,
3. Riavviare il software WPulsePen.
Connessione dell'ECG e del Tonometro
Il dispositivo USB wRs è stato rilevato correttamente dal software WPulsePen, e il flusso di dati da esso proveniente è valido. L'Unità-ECG e l'Unità-Tonometro non sono collegate.
L'Unità-ECG è collegata correttamente: essa è sempre impostata come Sensore 1 - traccia rossa ed emette un singolo beep all'accensione. L'Unità-Tonometro non è collegata.
L'Unità-Tonometro è collegata correttamente: nell'esempio è impostata come Sensore 2 - traccia blu ed emette un doppio beep all'accensione. L'Unità-ECG non è collegata.
Entrambe le Unità (ECG e Tonometro) sono collegate correttamente.
L'icona mostra lo stato della relativa batteria. Nel caso illustrato in figura, la batteria dell'Unità-ECG è al 72%, mentre la batteria dell' Unità-Tonometro è al 34%.
Si consiglia la sostituzione della batteria se la carica residua è inferiore al 10%.
In questo esempio entrambi i Tonometri sono connessi correttamente.