#### Curve pressorie

Per eliminare un'onda di polso, posizionare il puntatore del mouse sul pallino rosso corrispondente al picco dell'onda di polso e cliccare col tasto sinistro del mouse.
Compare quindi una linea verticale: la curva pressoria è stata selezionata.
Selezionare l'icona a destra dello schermo per eliminare la curva dall'analisi del tracciato pressorio.
La scomparsa del pallino rosso conferma l'eliminazione della curva pressoria.
Per modificare un marker temporale, posizionare il puntatore del mouse sul pallino corrispondente e spostarlo tenendo premuto il tasto sinistro.
Selezionare l'icona sottostante per concludere l'analisi delle onde pressorie e ritornare alla visualizzazione di insieme del tracciato registrato.
Infine applicare le modifiche apportate.
In modalità due Tonometri, se questi sono stati invertiti durante la registrazione e quindi la traccia blu precede quella rossa, è possibile scambiare i segnali agendo sulla seguente icona: