#### Ecg + Tonometro / Due Tonometri

Il Software riconosce automaticamente la presenza del modulo Ecg + Tonometro oppure di due Tonometri.
Ecg + Tonometro
Il modulo Ecg è sempre impostato come Sensore 1 - traccia rossa (1 beep all'accensione)
Il Tonometro deve essere impostato come Sensore 2 - traccia blu (2 beep all'accensione).
Due Tonometri
Il primo Tonometro deve essere impostato come Sensore 1 - traccia rossa (1 beep all'accensione)
Il secondo Tonometro deve essere impostato come Sensore 2 - traccia blu (2 beep all'accensione).
Configurazioni non corrette
In questo caso il Tonometro è impostato come Sensore 1 (1 beep all'accensione) ed entra in conflitto con il modulo Ecg che è sempre Sensore 1 - traccia rossa (1 beep all'accensione).
Altre situazioni conflittuali sono due Tonometri impostati entrambi come Sensore 1 o come Sensore 2.
Le impostazioni di fabbrica sono le seguenti:
WPP001-ET: Tonometro con o-ring nero impostato come Sensore 2
WPP001-ETT: Tonometro con o-ring rosso impostato come Sensore 1 e Tonometro con o-ring nero impostato come Sensore 2.
Fare riferimento al paragrafo ' Impostazione parametri ' per cambiare la modalità Tonometro-Sensore 1 / Tonometro-Sensore 2.