#### Pannello di stato

Il pannello di stato comprende una riga per ciascuna unità, dall'alto verso il basso:
wRs (unità USB)
wEc (unità Ecg) / wTn (unità tonometrica) : Sensore 1 - traccia rossa
wTn (unità tonometrica) : Sensore 2 - traccia blu
Le colonne contengono le seguenti informazioni:
App. Fw: versione del Firmware applicativo attualmente caricato sul dispositivo
RF Ch: canale radio
Boot Loader: versione del Firmware di avvio (non modificabile dall'utente)
MS/n: numero seriale dell'unità wRs associata al dispositivo
S/n: numero seriale dell'unità
Hw Rel.: versione dell'hardware
Calib: parametro di calibrazione
Cliccando sull'icona del dischetto a destra è possibile salvare su file il contenuto del pannello di stato.