#### Media dei valori

Nella tabella sono riportati i valori medi dei parametri emodinamici relativi all'analisi della curva pressoria carotidea.
Monitoraggio della variazione della frequenza cardiaca e dei valori pressori:
La tabella sottostante mostra le variazioni della frequenza cardiaca (HR) e della pressione sistolica brachiale (bSBP) durante l'esame eseguito sull'arteria periferica (FEM, femorale; RAD, radiale, ecc.), in rapporto ai valori di frequenza cardiaca e pressione registrati durante l'esame in carotide. Quando la velocità dell'onda di polso (PWV) viene determinata in due tempi (modalità ECG + Tonometro), possono verificarsi variazioni significative della frequenza cardiaca e/o della pressione sistolica durante la registrazione della curva pressoria prossimale e distale.
In questa tabella una variazione eccessiva di frequenza cardiaca e pressione sistolica viene evidenziata applicando uno sfondo rosso al relativo valore di variazione percentuale (vedi anche il paragrafo "Attendibilità PWV").
Nell'esempio mostrato sopra, il valore di pressione sistolica in arteria brachiale (bSBP) durante la registrazione femorale era di 168 mmHg e durante la registrazione carotidea era di 167 mmHg, con una variazione inferiore all'1%.
La pressione diastolica in arteria brachiale (bDBP) durante la registrazione femorale era di 84 mmHg e durante la registrazione carotidea era di 80 mmHg, con una variazione di 4 mmHg (5%).
La frequenza cardiaca (HR) durante la registrazione femorale era di 69 bpm e durante la registrazione carotidea era di 63 bpm, con una variazione di 6 bpm (10%).
Come modificare i valori di pressione arteriosa periferica, delle distanze e dell'arteria analizzata:
Il software WPulsePen consente di modificare i valori di pressione arteriosa precedentemente acquisiti e inseriti durante l'esame.
Cliccare col mouse nel campo evidenziato nella figura sottostante
Nel caso in cui l'esame si riferisca ad una carotide è possibile modificare:
- la pressione sistolica brachiale (bSBP)
- la pressione diastolica brachiale (bDBP)
Nel caso in cui l'esame si riferisca ad un'arteria periferica è possibile modificare:
- la pressione sistolica brachiale (bSBP)
- la pressione diastolica brachiale (bDBP).
- la distanza tra carotide e arteria periferica (femorale, radiale, ecc.) [CAR-PER]
- la distanza tra carotide e incisura sternale [CAR-sSN]
- la distanza tra incisura sternale e arteria periferica (femorale, radiale, ecc.) [sSN-PER]
Anche l'arteria puo' essere cambiata.
Posizionare il puntatore del mouse nel campo corrispondente all'arteria selezionandolo col tasto sinistro del mouse
Dopo aver eseguito le modifiche è necessario confermare premendo "OK".