#### Pressione arteriosa media

Per determinare il valore della pressione arteriosa media è necessario acquisire i valori pressori a livello dell'arteria brachiale, per mezzo di un tradizionale sfigmomanometro validato.
Il software WPulsePen consente all'operatore di scegliere la modalità di calcolo della pressione arteriosa media.
Pressione arteriosa media = pressione diastolica + pressione pulsatoria * x, dove la pressione pulsatoria è data dalla pressione sistolica meno la pressione diastolica.
L'operatore puo' scegliere tra le seguenti opzioni:
1) Applicare sempre il valore di 0,33 alla x cioé:
pressione arteriosa media = pressione diastolica + pressione pulsatoria / 3;
quindi la pressione arteriosa media è uguale alla pressione diastolica + il 33% della pressione pulsatoria.
2) Applicare sempre il valore di 0,4 alla x, cioé:
pressione arteriosa media = pressione diastolica + pressione pulsatoria / 2.5;
quindi la pressione arteriosa media è uguale alla pressione diastolica + il 40% della pressione pulsatoria.
3) Calcolare il valore di x in base alla curva pressoria rilevata in brachiale con la tonometria: quest'ultima opzione è quella che più si avvicina alla situazione reale.
Dopo aver cambiato il metodo di calcolo della pressione arteriosa media, è necessario confermare la modifica (icona in alto a destra).